**ClickLUX BASELINE
5000**

**licht**line **LED-Lichtbandsystem | 8.600 lm | 58 W | 1.500 mm | DIP-Schalter**

Universell einsetzbares LED-Lichtbandsystem mit Durchgangsverdrahtung für den Innenbereich.

Einfache, schnelle Montage dank müheloses zusammenstecken durch vormontierten Stecker.

Kettenabhänger für die Abhängung von der Decke liegen bei.

Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.

Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch diffuse Polycarbonat-Abdeckung.

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium.

Einspeisung erfolgt mit dem BASELINE Anschlussmodul.

Transparente Endkappensorgen für ein unterbrechungsfreies Lichtbild.

Kabeleinführung von der Seite oder von oben möglich.

Schlanke, platzsparende Bauweise.

Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert.

Hohe Effizienz von 148 lm / W.

Die Leistung kann über einen DIP-Schalter eingestellt werden (100 | 50 %).

Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem.

Einfacher Austausch eines Leuchtenmoduls bei Bedarf.

Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breitstrahlend.

Geringer Wartungsaufwand.

Energieeinsparung bis zu 50 % gegenüber einem herkömmlichen Lichtbandsystem.

Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-/BRC-zertifizierten Bereichen.

BASELINE Leermodul Zubehör für Leerfelder erhältlich.

BASELINE Verbindungsmodul Zubehör für Hindernisse durch Rohre, Kabeltrassen o. ä. erhältlich.

BASELINE Montageclip Zubehör zur Deckenmontage erhältlich.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel: 130°

Farbtemperatur. 5.000 K

Farbtoleranz (MacAdam): < 5 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra): > 80

Bemessungsspitzenlichtstärke: 2.334 cd

LED-Anzahl: —

**Leistung**

Lichtausbeute: 148 lm / W

Systemleistung: 58 W

Leuchtenlichtstrom: 8.600 lm

Dimmbar: DIP-Schalter

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung: 3 x 1,5 mm²

Anschluss: Stecker | max. 3 x 2,5 mm²

Leistungsfaktor: > 0,95

Schaltzyklen: > 500.000

Nennspannung: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

**Gegebenheit**

Abmessung: 1.500 x 45 x 63 mm

Gewicht: 1,4 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse: II

Schlagfestigkeit: IK06

Schutzart: IP40

Garantie: 3 Jahre

Lebensdauer: > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur: -25 bis +50 °C

Lagertemperatur: -30 bis +60 °C

Abdeckung: Diffus

Material (Abdeckung): PC

Material (Gehäuse): Aluminium

Kennzeichnung: CE | D

Hersteller: **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

**ClickLUX BASELINE**BASELINE 5000: 711550600169

**Zubehör**

BASELINE Anschlussset: 714785000042

BASELINE Leermodul: 711500110170

BASELINE Verbindungsmodul: 714785010047

BASELINE Montageclip: 714784000014