**DeLUX SPLASH 1200**

**licht**line **LED-Feuchtraumleuchte | 4.200 lm | 30 W | 1.552 mm**

* LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich.
* Einfache, schnelle Montage.
* Für die direkte Montage an Wand oder Decke. Abhängung möglich, Aufhänger sind im Lieferumfang enthalten.
* Befestigungsklammern liegen bei.
* Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.
* Gehäuse aus Polycarbonat.
* Gleichmäßige Lichtverteilung durch die diffuse PC-Abdeckung.
* Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert.
* Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breit strahlend.
* Geringer Wartungsaufwand.
* Energieeinsparung bis zu 60 % gegenüber einer herkömmlichen Feuchtraumleuchte.
* Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel 120°

Farbtemperatur 4.000 K

Farbtoleranz (MacAdam) < 5 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra) > 80

Bemessungsspitzenlichtstärke 1.600 cd

LED-Anzahl 108

**Leistung**

Lichtausbeute 140 lm/W

Systemleistung 30 W

Leuchtenlichtstrom 4.200 lm

Dimmbar Nein

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm²

Anschluss Klemme | 3-polig

Leistungsfaktor > 0,95

Schaltzyklen > 200.000

Nennspannung 220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

**Abmessung**

L x B x H (H2) / Ø (H2) 1.252 x 63 x 75 (81) mm

Gewicht 1,3 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse II

Schlagfestigkeit IK08

Schutzart IP65

Garantie 3 Jahre

Lebensdauer > 50.000 h [L70, B10]

Betriebstemperatur -20 bis +45 °C

Lagertemperatur -30 bis +60 °C

Abdeckung Diffus

Gehäusewerkstoff PC

Kennzeichnung CE | D

Hersteller **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

**DeLUX SPLASH**

1200 151240400131

**Zubehör**

Seilabhängung 724786020029