**IndustryLUX TUBOLA  
MOTION**

**licht**line **LED-Feuchtraumleuchte | 4.200 lm | 30 W | 1.535 mm | Bewegungsmelder**

* LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich.
* Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke dank beiliegenden Befestigungsklemmen mit Schnellverschluss.
* Befestigung über die komplette Leuchtenlänge möglich. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden.
* Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert.
* Hohe Effizienz von 140 lm/W.
* Mit integriertem Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 8 m, Leuchtzeit einstellbar von 10 s bis 30 min
* Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.
* Staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser und schlagfest bis 5 J.
* Beständig gegen gängige Reinigungsmittel.
* Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch diffuse Polycarbonat-Abdeckung.
* Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breitstrahlend.
* UV-beständig.
* Geringer Wartungsaufwand.
* Besonders geeignet zur Montage bei geringen Deckenhöhen und hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit.
* Energieeinsparung bis zu 60 % gegenüber einer herkömmlichen Rohrleuchte.
* Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-/BRC-zertifizierten Bereichen.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel 130°

Farbtemperatur 5.000 K

Farbtoleranz (MacAdam) < 5 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra) > 83

Bemessungsspitzenlichtstärke 1.235 cd

LED-Anzahl 120

**Leistung**

Lichtausbeute 140 lm/W

Systemleistung 30 W

Leuchtenlichtstrom 4.200 lm

Energieeffizienzklasse A++

Dimmbar Nein

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm²

Anschluss Klemme | 3-polig

Leistungsfaktor > 0,95

Schaltzyklen > 500.000

Nennspannung 220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

**Abmessung**

L x B x H (H2) / Ø (H2) 1.535 x Ø 48 (80) mm

Gewicht 1,0 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse II

Schlagfestigkeit IK08

Schutzart IP65

Garantie 5 Jahre

Lebensdauer > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur -25 bis +50 °C

Lagertemperatur -30 bis +60 °C

Abdeckung Diffus

Gehäusewerkstoff PC

Kennzeichnung CE | ENEC | D

Hersteller **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

**IndustryLUX TUBOLA**1500 MOTION 811550300059

**Zubehör**

Seilabhängung 724786020029

Montageclip aus Edelstahl V2A 829702290042

Druckausgleich-Kabelverschraubung 478184200034

Montageplatte für 2 – 3 Leuchten 474459060033