**DeLUX INDUSTRY   
1500**

**licht**line **LED-Röhre | max. 3.350 lm | 24 W | 1.500 mm**

* VDE-zertifizierte T8-LED-Röhre aus diffusem Polycarbonat.
* Integrierter Aluminium-Kühlkörper für ein optimales Wärmemanagement.
* Geeignet für den direkten Betrieb an 230 V AC oder als Retrofit-Lampe für Leuchten mit magnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG). Der LED-Starter ist im Lieferumfang enthalten.
* Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, sehr gute Farbwiedergabe, breiter Abstrahlwinkel.
* Hohe Effizienz von bis zu 140 lm/W.
* Energieeinsparung bis zu 60 % gegenüber einer herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhre.
* Die Endkappen sind zur besseren Positionierung drehbar ausgeführt.
* Montage in IP-Verschraubungen möglich.
* Geeignet für die Montage in einer Höhe bis zu 12 m.
* Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
* Ersatz für eine 1.500 mm T8 Leuchtstoffröhre.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel 130°

Farbtemperatur max. 6.500 K

Farbtoleranz (MacAdam) < 3 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra) ≥ 83

Bemessungsspitzenlichtstärke max. 902 cd

LED-Anzahl 188

**Leistung**

Lichtausbeute max. 140 lm/W

Systemleistung 24 W

Leuchtenlichtstrom max. 3.350 lm

Energieeffizienzklasse A++

Dimmbar Nein

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung Nein

Anschluss Fassung | G-13

Leistungsfaktor > 0,95

Schaltzyklen > 500.000

Nennspannung 220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

**Abmessung**

L x B x H (H2) / Ø (H2) 1.500 x Ø 26 mm

Gewicht 0,3 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse II

Schlagfestigkeit IK08

Schutzart IP40

Garantie 4 Jahre

Lebensdauer > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur -20 bis +50 °C

Lagertemperatur -30 bis +60 °C

Abdeckung Diffus

Gehäusewerkstoff PC

Kennzeichnung CE | VDE

Hersteller **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

**DeLUX INDUSTRY**1500 | 6.500 K 881565100224R

1500 | 5.000 K 881550100224R

1500 | 4.000 K 881540100224R

1500 | 3.000 K 881530100224R

1500 | 2.700 K 881527100224R

**Zubehör**

Starterhalterung für EVG-Umrüstungen 474588000018