**Notlicht KAPPA
ZB**

**licht**line **LED-Rettungszeichenleuchte | 130 lm | 1 W | 239 x 164 mm**

* LED-Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich.
* Rettungszeichenleuchte Universalmontage nach DIN EN 60598-1/2-22 und
* DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.
* Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube inklusive Piktogrammfolienset (3-teilig)
* für ein- bzw. zweiseitige Piktogrammbestückung.
* Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:
	+ 230 V AC/DC zugelassene Netzsicherung
	+ Inrushcurrent max. 10 A
	+ Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2 kV

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Erkennungsweite 22 m

NiMh-Akku —

Netzanschlussleistung 4,5 VA

Batterie-Stromaufnahme 11 mA

Nennbetriebsdauer —

Abstrahlwinkel —

Farbtemperatur 5.000 K

Farbtoleranz (MacAdam) —

Farbwiedergabe CRI (Ra) > 80

Bemessungsspitzenlichtstärke —

LED-Anzahl —

**Leistung**

Lichtausbeute 130 lm/W

Systemleistung 1 W

Leuchtenlichtstrom 130 lm

Energieeffizienzklasse A++

Dimmbar Nein

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung Nein

Anschluss Klemme | 2-polig

Leistungsfaktor > 0,90

Schaltzyklen > 500.000

Nennspannung 230 V, 50/60 Hz | 220 V DC +25/-20 %

**Abmessung**

L x B x H (H2) / Ø (H2) 239 x 164 x 59 mm

Gewicht 0,6 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse II

Schlagfestigkeit IK08

Schutzart IP54

Garantie 5 Jahre

Lebensdauer > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur -10 bis +40 °C

Lagertemperatur -20 bis +50 °C

Abdeckung Klar

Gehäusewerkstoff PC

Kennzeichnung CE | D | VDE

Hersteller **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

**Notlicht KAPPA**46U ZB K46UT009

**Zubehör**

— —